2024년 제2회 PC정비사1급 필기 정답 및 해설(2024년10월27일)

<PC운영체제>

1. 다음 중 Windows 10의 네트워크 및 인터넷 설정에서 확인 및 설정 가능한 구성 요소가 아닌 것은?

① 새 네트워크 또는 연결 설정

② 이더넷 연결

③ 모바일 핫스팟 및 연결 옵션 선택

④ 네트워크 활동이 있는 모든 백그라운드 프로세스 확인

2. Linux에서 사용자의 패스워드와 가장 관련 있는 파일은?

① /etc/inittab

② /etc/fstab

③ /etc/passwd

④ /etc/httpd

3. 다음 중 Windows 10의 색인 기능에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 색인이란 사용자 PC의 파일에 대한 정보와 위치를 기록하여 검색 속도를 향상시키는 기능이다.

② 색인된 위치에는 기본적으로 라이브러리 폴더, 전자 메일, 오프라인 파일 등이 포함된다.

③ Windows 검색 색인은 컴퓨터에 저장된 파일 이름과 파일 내용까지 추적하여 검색 효율성을 높인다.

④ 색인은 새로운 파일이나 프로그램이 추가될 때마다 전체 컴퓨터를 다시 색인해야 한다.

4. 리눅스에서 ‘test’라고 하는 파일 내에 ‘ICQA’라는 단어를 찾기 위한 명령은?

① grep test ICQA

② grep ICQA test

③ find -name ICQA test

④ find -name test ICQA

5. 다음 중 macOS에서 프로세스 간 통신(IPC)을 위해 사용하는 기술이 아닌 것은 무엇인가?

① Mach 메시지 (Mach Messaging)

② XNU 커널을 통한 공유 메모리

③ 도커 컨테이너를 통한 네임스페이스 분리

④ POSIX 파이프 (POSIX Pipes)

6. 다음 중 Windows 10 Pro를 운용하기 위한 시스템 사양에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 1GHz 이상의 프로세서를 갖추는 것이 적당하다.

② 2GB의 RAM을 갖추면 운용할 수 있으나 4GB 이상의 메모리를 권장한다.

③ DirectX 9 이상을 지원하고 WDDM 1.0 드라이버가 있는 그래픽 카드가 적당한다.

④ 하드디스크는 최소 1GB로 설치가 가능하나 적절한 운용을 위해 50GB 이상의 하드디스크가 적당하다.

7. Windows에서 구성 가능한 디스크 어레이 구축 방식 중 데이터 손실의 위험을 감수하더라도 고성능을 추구하기 위해 디스크를 병렬로 배치하는 방식은?

① Raid-0

② Raid-1

③ Raid-4

④ Raid-5

8. Windows의 로컬 그룹에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① Administrators : 컴퓨터/도메인에 모든 액세스 권한을 가진 관리자

② Backup Operators : 파일을 백업하거나 복원하기 위해 보안 제한을 변경할 수 있는 백업 관리자

③ Power Users : 일부 권한을 제외한 관리자 권한을 가진 고급 사용자. 인증된 응용 프로그램과

다른 응용 프로그램을 실행할 수 있음

④ Guests : 이 그룹의 구성원은 원격으로 로그온 할 수 있는 권한이 주어짐

9. 다음 중 Windows 10에서 부팅 관련 사항을 수정할 수 있는 방법으로 잘못된 것은?

① Windows 10: 시작 – 설정 – 업데이트 및 보안 – 복구 – 고급 시작 옵션에서 부팅 설정을 변경한다.

② Windows 10: 시작 – 실행 – msconfig – 부팅 탭에서 부팅 옵션을 조정한다.

③ Windows 10: 시작 – 설정 – 시스템 – 고급 시스템 설정 – 시작 및 복구의 설정을 통해 부팅 구성을

변경한다.

④ Windows 10: 시작 – 실행 – cmd에서 c:로 이동하여 boot.ini 파일을 편집한다.

10. 운영체제가 처리해야 할 긴급 상황 또는 돌발 상황을 통지하는 방법은?

① 시그널

② 인터럽트

③ 세마포어

④ 가상 메모리

11. 일정기간이나 특정 기능을 제한하여 사용하다가, 정식으로  사용하려면 그에 해당하는 비용을 지불해야 하는 소프트웨어는?

① 그래픽 소프트웨어

② 유틸리티

③ 셰어웨어

④ 백신

12. Windows 10의 UAC 설정 변경을 위한 명령어로 알맞은 것은?

① WINVER.EXE

② USERACCOUNTCONTROLSETTINGS.EXE

③ MSPAINT.EXE

④ control.exe /name Microsoft.Troubleshooting

13. Windows 10 Pro환경에서 어느 응용 프로그램을 사용하지 않아서 이를 삭제하려고 할 때 사용하는 것은?

① [시작] - [제어판] - [장치 및 프린터 보기]

② [시작] - [제어판] - [프로그램 및 기능]

③ [시작] - [모든 프로그램] - [보조프로그램] - [캡쳐 도구]

④ [시작] - [제어판] - [사용자 계명]

14. 백신 프로그램에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 악성코드에 계속 재감염되는 것이 꼭 백신의 문제는 아니다.

② 백신 프로그램의 설치만으로 악성코드로부터 해방될 수 있다.

③ 백신은 정상적인 파일을 악성코드로 오진할 수 있다.

④ 백신도 바이러스에 감염된다.

15. Windows 10 운영체제의 역할과 거리가 먼 것은?

① 프로세스 관리

② 디바이스 관리

③ 파일 시스템 관리

④ 프로그램 제작

<PC와 주변기기>

16. OLED 디스플레이어 대한 일반적인 설명으로 잘못된 것은?

① LCD 디스플레이보다 명암비가 높다.

② LCD 디스플레이보다 전력 소모가 적다.

③ LCD 디스플레이보다 더 얇고 유연한 디자인이 가능하다.

④ LCD 디스플레이보다 화면 번인(Burn-in) 현상이 적다.

17. 주기억 장치와 CPU의 속도차가 크므로, 인스트럭션의 수행 속도를 CPU 속도에 맞추기 위한 완충

장치로써 사용하는 메모리는?

① RAM

② ROM

③ Cache

④ RPROM

18. 갑작스런 정전에도 컴퓨터에 전원을 계속 공급해 줄 수 있는 장치는?

① Power Saver

② IPS

③ UPS

④ Power Supply

19. 다음 중 RS232C 포트에 해당 하는 것은?

① PS/2 커넥터

② USB 커넥터

③ COM 커넥터

④ LPT 커넥터

20. CPU의 세대별 특성을 정리한 것 중 잘못된 것은?

① 인텔 코어 i5-13세대 CPU는 LGA 1700 소켓에서 사용된다.

② 샌디브릿지는 인텔의 마이크로아키텍쳐 코드네임이다.

③ AMD Ryzen 5000 시리즈 CPU는 오버클럭이 불가능한 제품군이다.

④ 인텔 코어 i7-13세대 CPU는 하이퍼스레딩 기술을 지원한다.

21. 메인보드에 장착된 소켓과 커넥터들에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① NVMe SSD를 위한 M.2 슬롯

② SATA 드라이브를 위한 SATA 커넥터

③ PCIe 확장 카드를 위한 PCIe 슬롯

④ RAM 모듈을 위한 USB-C 포트

22. 동영상 기술인 MPEG(Moving Picture Experts Group)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① MPEG는 1998년 ISO 및 IEC 산하에서 멀티미디어 표준의 개발을 목적으로 설립된 동화상

전문가 그룹이다.

② ITU 산하의 VCEG와 함께 H.264/AVC 표준을 공동 제정하고 있다.

③ MPEG는 손실 압축 방법을 사용하며 JPEG의 압축 기술인 영상의 중복성을 제거하는 방법을 사용한다.

④ MPEG-4는 MPEG-3을 더욱 개선시킨 기술로 전화선을 이용한 화상회의 시스템과 동영상

데이터 전송 목적으로 사용

23. 모니터의 커넥터 중 컴퓨터에서 전달되는 영상데이터의 디지털 영상신호를 품질 저하없이 출력하는 방식은?

① D-Sub

② BNC

③ IEEE 1394

④ DVI

24. 컴퓨터의 주기억 장치에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

① 반도체 기억소자를 주로 사용한다.

② 고속으로 자료를 액세스할 수 있어야 한다.

③ 중앙처리장치와 직접 자료를 교환할 수 있다.

④ 보조기억장치에 비해 용량이 상대적으로 크다.

25. 컴퓨터에 사용되는 CPU내의 기억장치 요소로 올바르지 않은 것은?

① ALU(Arithmetic Logic Unit)

② MAR(Memory Address register)

③ MBR(Memory Buffer Register)

④ PC(Program counter)

26. 비스프링 방식으로 구동하는 컴퓨터 키보드의 종류로 올바르지 않은 것은?

① 멤브레인

② 플런저

③ 기계식

④ 팬터그래프

27. 서로 다른 디스크를 마치 하나의 디스크인 것처럼 인식을 하도록 하는 기능을 표현하는 용어는?

① FAT32

② RAID

③ NTFS

④ READ

28. CPU 클럭을 계산하는 방법으로 올바른 것은?

① 시스템 클럭 + 배율

② 시스템 클럭 * 배율

③ 시스템 클럭 / 배율

④ 시스템 클럭 = 배율

29. 하드웨어의 상태를 점검하고 환경을 저장하는 역할을 하는 것은?

① I/O 칩셋

② PCI 칩셋

③ 메인보드 칩셋

④ BIOS

30. CPU와 주변기기 사이에서 데이터의 입, 출력 시 발생되는 속도의 차이를 줄여주는 기억장치는?

① MOUSE

② BUS MASTER

③ CACHE

④ VROM

31. PC 부팅 시 “Disk Boot Failure” 오류 메시지가 나타나는 주된 이유로 올바른 것은?

① 부팅 장치가 BIOS 설정에서 비활성화되어 있다.

② 그래픽 카드가 손상되었다.

③ CPU가 과열되었다.

④ 네트워크 케이블이 연결되지 않았다.

32. 유지보수 작업에서 회로 시험기를 이용하여 연결선의 단선 여부를 측정하고자 한다. 회로 시험기의 선택 스위치는어느 단자에 위치시켜야 하는가?

① 저항 측정 단자

② 전류 측정 단자

③ 교류 전압 측정 단자

④ 직류 전압 측정 단자

33. 모니터와 그래픽 카드 설정 및 사용 방법으로 잘못된 것은?

① 모니터 크기를 고려하여 해상도를 설정한다.

② 눈이 피곤하지 않도록 화면 주사율은 가장 낮은 주파수로 설정해서 사용한다.

③ 장치에 맞는 드라이버를 설치해서 사용한다.

④ 컴퓨터에 문제가 없으면 그래픽 하드웨어 가속 수준은 최대로 설정한다.

34. Award BIOS의 STANDARD CMOS SETUP 내용 중 Halt on에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① No error : 어떤 에러가 발생해도 POST(power on self test)를 계속 진행한다.

② All error : 바이오스가 에러 검출 시 POST를 중지하고 알려준다.

③ All but Keyboard : 키보드와 디스크 오류에 대해서만 POST를 중지한다.

④ All but Diskette : 디스크 오류에 대해서만 POST를 중지한다.

35. 모니터의 영상이 가끔씩 흔들리는 현상이 발생하는 경우, 문제의 해결 방법으로 옳지 않은 것은?

① 모니터의 모아레 현상 제거 기능을 작동시켜 본다.

② 모니터의 주파수와 해상도를 변경해 본다.

③ 모니터의 위치를 바꿔본다.

④ 모니터의 밝기나 눈부심 정도를 조절해 본다.

36. 컴퓨터 부팅 시 'press <F1> to continue' 라는 메시지가 나오는 원인은?

① 캐쉬 메모리 불량

② 키보드와 마우스 연결 불량

③ CMOS의 그래픽 카드 설정오류

④ ROM BIOS 고장

37. 새 하드디스크를 구매하여 PC에 추가로 장착하는 방법에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① NVMe SSD를 장착할 경우, 메인보드의 M.2 슬롯이 NVMe 프로토콜을 지원하는지 확인해야 한다.

② S-ATA 하드디스크의 경우, 별도의 마스터(Master)와 슬레이브 하드디스크를 구분하기 위한 점퍼

설정이 필요 없다.

③ SATA3 인터페이스는 하위 호환성을 제공하므로, SATA2 데이터케이블과 함께 사용할 수 있지만,

속도는 SATA2 규격에 맞춰진다.

④ 3TB 이상의 대용량 하드디스크는 MBR 파티션을 사용해도 모든 운영체제에서 정상적으로 인식되며,

GPT 파티션은불필요하다.

38. 컴퓨터 부팅 과정 중 메모리를 테스트 하는 과정에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 장착된 메모리가 정확하게 동작을 하는지 확인하는 과정이다.

② 메모리의 용량이 필요이상으로 많이 장착되어 있기 때문이다.

③ 컴퓨터 운영 중 작동상의 에러이다.

④ Windows 제어판에서 가상 메모리 크기를 실제 메모리의 2배로 설정하면 메모리 테스트과정이 생략된다.

39. 컴퓨터가 안 켜질 때 조치사항으로 적당하지 않은 것은?

① 파워서플라이의 전원 코드를 확인한다.

② 메모리 접촉 불량을 확인한다.

③ 랜케이블의 접속 여부를 확인한다.

④ 바이오스를 초기화 해본다.

40. 사용자가 BIOS를 일부 변경하였는데 PC가 부팅이 되지 않는다. 다음 중 BIOS를 기본 설정으로 복원하기 위해 취해야 하는 조치는?

① HDD 교체

② CMOS 배터리 제거

③ 하드 리셋

④ OS 재설치

41. Primary IDE HDD 포트와 Secondary IDE HDD 포트를 모두 제공할 수 있는 PC 시스템은 IDE 하드디스크를 몇 대까지 장착할 수 있는가?

①	4대

②	6대

③	3대

④	2대

42. 컴퓨터 조립 작업에 대한 설명으로 잘못된 것은?

①	모든 부품은 충격을 주거나 무리한 힘을 가하지 않는다.

②	쿨링팬의 방열판과 CPU는 완전히 밀착시키지 않고 적당한 간격을 띄운다.

③	시스템 내부의 부품 등은 자성에 약하므로 자성이 있는 물건을 가까이하지 않는다.

④	110[V]/220[V] 조정 스위치가 있는 전원 공급기는 사용 전압에 맞도록 조정한다.

43. PC에 정해진 시간동안 작업을 하지 않으면 자동으로 전원을 절전해주는 Award 바이오스의 BIOS SETUP에 해당되는 것은?

①	Integrated Peripherals

②	Ide Hdd Auto Detection

③	Quick Power On Self Test

④	Power Management Setup

44. 인터넷에서 음성이나 영상, 애니매이션 등을 실시간으로 재생 가능하도록 하는 기법으로 올바른 것은?

①	멀티태스킹

②	버퍼링

③	스트리밍

④	스풀링

45. 컴퓨터의 전원이 켜진 후 가장 먼저 실행되어 하드웨어를 초기화하고 운영체제를 로드하는 최신 펌웨어 기술은?

①	UEFI

②	USB 3.2

③	PCI Express

④	Thunderbolt 4

<PC 네트워크>